각 대표공정의 중량물 측정을 위한 기록지: NIOSH

일련번호: ______________       부서:  (         )부서 (      )과 (      )직 (      )공정      측정날짜: _____년_____월_____일

이름: __________________       주민등록번호: _____________________________________________

업무내용___________________________________________________________________________________________________________________________________________

1단계: 업무의 측정과 기록
	물건의 무게 (kg)		손위치				수직거리	비정상적인 각도		빈도율	기간	Direct coupling
	L (평균)	L (최대)	시작점	시작점	도착점	도착점		시작점	도착점	드는횟수/분	HRS
task1
			H수평	V수직	H수평	V수직	D	A	A	F		C
task2 task3 task4 task5 task6
2단계: RWL의 산출
	시작점	RWL = LC × HM × VM × DM × AM × FM × CM = ( ) RWL = ( ) × ( ) × ( ) × ( ) × ( ) × ( ) × ( ) = ( )
	도착점	RWL = ( ) × ( ) × ( ) × ( ) × ( ) × ( ) × ( ) = ( )
3단계: ㅣifting index의 계산
	시작점
	도착점